

PC4M/PC5M中型机刷机手册

注意：中型机刷机镜像必须对应其镜像型号，镜像和对应的机器不匹配时无法更新镜像。


1. 准备工作
2. Tftpd 工具（从网络下载 或 从微秒网站下载）
3. 刷机镜像 （从微秒网站下载）
4. 连接电脑网络口到 PC4M/PC5M CN5 （EtherCAT口）（防止PC网口响应过慢，建议使用交换机连接中型机EtherCAT口和PC网口）
5. 刷机步骤
6. 配置本机的IP地址为：192.168.1.143 子网掩码为：255.255.255.0
7. 关闭本机的防火墙
8. 运行tftpd 软件，进行如下配置
9. 点击设置




1. dhcp参数配置为如下



1. tftp参数配置为如下



1. 修改目录为包含镜像的目录
2. 
3. 接线完成，PC4M/PC5M上电，验证刷机结果。
4. PLC 更新程序时，tftpd 上位机会看到进度条，同时RUN指示灯常亮
5. 进度条提示传输完成后程序更新需要大约2分钟左右，请勿断电，更新完成后，PC4M/PC5M会正常启动，RUN指示灯会闪烁，此时表示，更新完成